



Einstellungen auf der Silfex Maschine 462-004


USV:













Netzwerk:








Anschluss Local Area Connection ist für EtherCAT!


Anschluss Local Area Connection 4 ist für TCP/IP!


Anschluss Local Area Connection
















Anschluss Local Area Connection 4






















System

























Passwort des Administrator ist „1“




































TwinCAT


















VNC










Passwort ist „1“ für das Einloggen mittels dem VNC Client












Explorer





00Data Verzeichnis ist von uns freigegeben worden, damit auf einfacherweise das compilierte Projekt des QVis zu kopieren!





USB Stick Verzeichnis:





Diese Dateien sind von der Prozessanalyse, wenn FTP Server nicht erreicht wird oder FTP deaktiviert ist!

